Ogłoszenie nr 500149980-N-2018 z dnia 29-06-2018 r.

Gmina Zblewo: Dostawa i montaż placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Pałubinku, Radziejewie, Małym Bukowcu oraz Lipiej Górze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 565008-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Zblewo, Krajowy numer identyfikacyjny 549803000000, ul. ul. Główna  40, 83210   Zblewo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 884 381, e-mail gmina@zblewo.pl, faks 585 884 569.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zblewo.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Dostawa i montaż placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Pałubinku, Radziejewie, Małym Bukowcu oraz Lipiej Górze

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

RO.271.28.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Opis przedmiotu zamówienia 1. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Pałubinku: - Wytyczenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw: - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej: - Dostawa i montaż ławek- 3szt. - Dostawa i montaz stojaka na rowery-1szt. - Dostawa i montaż kosza na śmieci-2szt. - Dostawa i montaż zestawu zabawowego – domek ze zjeżdzalnią- 1szt. - Dostawa i montaż hustawki- 1szt. - Dostawa i montaż hustawki wahadłowej- 1szt. - Dostawa i montaż bujaka- samochód – 1szt. - Dostawa i montaż linarium-1szt. - Dostawa i montaż karuzeli przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych wraz z dojściem z kostki Polbruk gr. 6cm na powierzchni 10m2 na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm.oraz obrzeżami betonowymi - Dostawa i montaż piaskownicy wypełnionej piaskiem-1szt. - Dostawa i montaż drabinki+ podciągu nóg-1szt. - Dostawa i montaż orbitreka podwójnego-1szt. - Dostawa i montaż wyciagu górnego podwojnego-1szt. - Dostawa i montaż wioslarza-1szt. - Dostawa i montaż hybrydowej lampy solarnej na słupie-1szt. - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej-1szt. - Roboty ziemne 2. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Małym Bukowcu - Wytyczenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej-1szt. - Dostawa i montaż ławek- 2szt. - Dostawa i montaz stojaka na rowery-1szt. - Dostawa i montaż kosza na śmieci-2szt. - Dostawa i montaż zestawu zabawowego – domek ze zjeżdzalnią- 1szt. - Dostawa i montaż huśtawki przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu z kostki POLBRUK gr. 6cm. na powierzchni 5m2 na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm.oraz obrzeżami betonowymi - 1szt. - Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej- 1szt. - Dostawa i montaż drabinki+ podciągu nóg-1szt. - Dostawa i montaż orbitreka podwójnego-1szt. - Dostawa i montaż wioślarza-1szt. - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej-1szt. - Roboty ziemne 3. Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Lipiej Górze - Wytyczenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej-1szt. - Dostawa i montaż ławek- 1szt. - Dostawa i montaz stojaka na rowery-1szt. - Dostawa i montaż kosza na śmieci-1szt. - Dostawa i montaż zestawu zabawowego – domek ze zjeżdzalnią- 1szt. - Dostawa i montaż huśtawki - 1szt. - Dostawa i montaz bujak- samochód-1szt. - Dostawa i montaż drabinki+ podciągu nóg-1szt. - Dostawa i montaż wioślarza-1szt. - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej-1szt. - Roboty ziemne 4. Budowa siłowni zewnętrznej w Radziejewie - Wytyczenie siłowni zewnętrznej - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej-1szt. - Dostawa i montaż ławek- 2szt. - Dostawa i montaz stojaka na rowery-1szt. - Dostawa i montaż kosza na śmieci-1szt. - Dostawa i montaż drabinki + podciąg nóg - 1szt. - Dostawa i montaż orbitreka podwójnego- 1szt. - Dostawa i montaż wyciągu gornego podwójnego-1szt. - Dostawa i montaz biegacza-1szt. - Dostawa i montaż wioślarza-1szt. - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej-1szt. - Roboty ziemne 1. Specyfika głównych wymagań: Tablica informacyjna: zakłada się postawienie przy wejściu na plac jednej tablicy informacyjnej o konstrukcji drewnianej , na której będą zawarte informacje jak odpowiednio i bezpiecznie korzystać z poszczególnych urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 ( wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa. Wymagane jest aby na urządzeniach zainstalowanych w podłożu umieszczony był przez producenta czytelny znak poziomu podstawowego. Urządzenia muszą być oznakowane nazwą i adresem producenta lub upoważnionego przedstawiciela , numerem i datą normy ( zgodnie z PN –EN 1176-1). Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw powinna być umieszczona przy wejściu na teren placu zabaw lub siłowni zewnętrznej. Słupy mocujące tablicę w podłożu powinny być wykonywane z litego drewna w formie belek o przekroju 90\*90mm, osadzonych 10cm. nad ziemią na stalowych ocynkowanych stopach. Całość powinna być zabezpieczona impregnatami olejowymi do drewna. Zaproponowany format tablicy z regulaminem to min. 100\*100cm. Umożliwia on zamieszczenie w sposób czytelny dla użytkowników placu zabaw, regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz numery telefonów alarmowych. Tablicę należy wykonać z dibond pleksy.W treści powinny być zawarte informacje o tym, że: - wyposażenie placu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 3 do 15 lat; - z urządzeń należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na tablicy informacyjnej; - zaleca się zabawę dzieci pod opieką dorosłych; - w czasie zabawy unikać biegania po urządzeniach i popychania , - nie wolno wchodzić na barierki, daszki i inne elementy urządzeń nie przeznaczone do chodzenia; - nie wolno korzystać z urządzeń podczas deszczu i oblodzenia; - nie wolno jeździć rowerami i wprowadzać psów na plac zabaw. Wielkość tablicy wraz z informacjami należy uzgodnić z Zamawiającym. Ławka: ławka bezpieczna, o długości siedziska minimum 170cm. , wykonana częściowo z drewna- zabezpieczonego w sposób trwały, nogi żeliwne lub metalowe zakotwienie trwałe do gruntu przez Wykonawcę. Stojak na rowery: konstrukcja stojaka wykonana ze stalowych rur o średnicy 33,7mm i grubości 3mm, stojak ocynkowany ogniowo, sposób parkowania obustronny, konstrukcja spiralna, możliwość parkowania min 5 rowerów, średnica zwoju: 40cm,montaż bezpośrednio w ziemi kotwami do podłoża, wymiary: 125x50x40cm. Kosz na śmieci: konstrukcja kosza wykonana z profila 40x40 ocynkowana i malowana proszkowo, elementy drewniane o wymiarze 40x40mm, impregnowane i malowane lakierobejcą, wkład stalowy malowany proszkowo wyjmowany, montaż bezpośrednio w ziemi za pomocą kotew ,wymiary: min. 38x38x67cm,pojemność: min 40l. Dostawa i montaż zestawu zabawowego – domek ze zjeżdzalnią- Słupy nośne wykonane z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo metodą próżniową zgodnie z normami EN 355-2 oraz EN 351-1 o średnicy 12 cm toczonego rdzeniowo. Wszelkie elementy złączne ocynkowane. Zakończenia śrub osłonięte plastikowymi zaślepkami. Dachy i wypełnienia wykonane z płyty HDPE. Montaż na kotwach stalowych w postaci obejm, malowanych proszkowo. Wymiary zestawu: max.1090x5000 mm., wymiary strefy bezpieczeństwa: max.4090x9000mm. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne zgodnie z normą. W sołectwie Lipia Góra należy ująć do oferty zestaw o wymiarach max. 1200mm.\*3400mm.; wymiary strefy bezpieczeństwa :4200\*7400mm. Dostawa i montaż huśtawki.- Słupy nośne wykonane z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo metodą próżniową zgodnie z normami EN 355-2 oraz EN 351-1 o średnicy 12 cm toczonego rdzeniowo. Wszelkie elementy złączne ocynkowane. Zakończenia śrub osłonięte plastikowymi zaślepkami. Montaż na kotwach stalowych w postaci obejm, malowanych proszkowo. Wymiary: 1800x3000 mm., wymiary strefy bezpieczeństwa: 7100x4000 mm. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne zgodnie z normą. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne. Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej- Słupy nośne wykonane z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo metodą próżniową zgodnie z normami EN 355-2 oraz EN 351-1 o średnicy 12 cm toczonego rdzeniowo. Wszelkie elementy złączne ocynkowane. Zakończenia śrub osłonięte plastikowymi zaślepkami. Montaż na kotwach stalowych w postaci obejm, malowanych proszkowo. Wymiary: 250\*3000mm. Wymiary strefy bezpieczeństwa: 2250\*5040mm. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne. Dostawa i montaż bujaka-samochód- Opis : korpus wykonany z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, elementy łączące ( śruby) wykonane ze stali nierdzewnej; stalowa sprężyna o wymiarach 18\*180\*360mm.; bujak mocowany do fundamentu przy pomocy stalowej kotwy; normy bezpieczeństwa EN 1176-1, wysokość upadku : 45cm.; wymiary : 360\*800mm.; wymiary strefy bezpieczeństwa: 3400\*3800mm. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne. Dostawa i montaż linarium – opis: urządzenie składa się z masztu w postaci rury na który napięta jest konstrukcja linowa; konstrukcja nośna stalowa ocynkowana i malowana proszkowo; lina zbrojona polipropylenowa o grubości 16mm.; pomiędzy głównymi liniami rozciągnięte są ściany linowe; elementy łączące liny wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium, liny wzmocnione stalowymi strunami ocynkowanymi galwanicznie, wymiary : wysokość 270cm., średnica 420cm. ; wymiary strefy bezpieczeństwa: 700\*700cm. Urządzenie powinno mieć kształt zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne. Dostawa i montaż huśtawki przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych- wymiary: 3620\*2480mm; wymiary strefy bezpieczeństwa: 7000\*4000mm, opis: belki nośne100\*100 mm.- drewno klejone; belka pozioma metalowa 80\*80mm.- cynkowana ogniowo; wszystkie elementy złączne ocynkowane; zakończenia śrub osłonięte plastikowymi zaślepkami, siedzisko kosz- liny stalowe w oplocie Dostawa i montaż piaskownicy- wymiary 2700\*3120 mm, strefa bezpieczeństwa 3700\*4120.;opis: słupy nośne wykonane z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo metodą próżniową zgodnie z normami EN 355-2 oraz EN 351-1; średnica słupów 12cm.; każda ze ścian piaskownicy wykonana z trzech słupów; wszystkie elementy złączne ocynkowane; zakończenia śrub osłonięte plastikowymi zaślepkami, siedzisko piaskownicy wykonane z płyty HDPE; piaskownica uzupełniona piaskiem przez Wykonawcę zgodnie z normą;. montaż na kotwach stalowych w postaci obejm, malowanych proszkowo; Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne. Dostawa i montaż karuzeli przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych- wymiary: 247\*247\*79cm.; strefa bezpieczeństwa 647\*647cm.; konstrukcja ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, rura konstrukcyjna 60,3\*2,9mm.; platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej gr. 3mm.; siedziska z płyty HDPE gr. 10mm.; łożyskowanie karuzeli jako system łożysk kulkowych i oporowych; certyfikat bezpieczeństwa EN 1176-2008 . Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne Dostawa i montaż lampy solarnej: Wysokość słupa- 6,9m., wysokość słupa: 5m; Źródło światła: LED 20W; Czas pracy lampy: 8h do 14h; Czas autonomii: max 4 dni; Strumień świetlny: 2200lm; Moc paneli: 270W;Akumulator: 2x60ah, żelowy; Sposób włączania: czujnik zmierzchu. Zamawiający wymaga aby montaż wykonać zgodnie z kartą techniczną lampy solarnej. Należy przewidzieć zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 na placach zabaw w miejscowościach Lipia Góra, Pałubinek oraz Mały Bukowiec grubość warstwy piasku ( wielkość ziaren od 0,2mm do 2mm)-30cm. Należy wykonać następujące prace ziemne: ( zdjęcie warstwy humusu gr. 30cm.wraz z wywozem; ułożenie warstwy piasku o grubości 30cm. zgodnie z Normą). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawy i montażu elementów siłowni zewnętrznej Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, w gminie Zblewo, w następujących miejscowościach: Pałubinek, Radziejewo, Mały Bukowiec i Lipia Góra,. 1. Przedmiot zamówienia zostanie zamontowany w 4 miejscowościach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej; 2) uporządkowanie terenu po montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. 3. Opis urządzeń siłowni zewnętrznej: - konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur malowanych proszkowo o średnicach min. 100 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 3,2 mm, - platformy, pedały i siedziska wykonane ze stali konstrukcyjnej i minimalnej grubości 3mm, - wszystkie platformy, pedały i siedziska przytwierdzone (przyspawane) na stałe do konstrukcji urządzenia. Nie dopuszcza się aby wskazane elementy były przykręcone do konstrukcji. - uchwyty urządzenia zakończone gumowymi rączkami PCV, - stosowane łączenia i śruby w urządzeniach minimum M8, - wszystkie śruby osłonięte zaślepkami z tworzywa, - ograniczniki ruchu wbudowane w konstrukcję urządzenia tak aby nie był możliwy dostęp do nich przez osoby nieletnie – zapobiega zakleszczeniu/zmiażdżeniu części ciała, - urządzenia muszą posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z normami: PN-EN 16630:2015 wyposażenie siłowni plenerowych oraz DIN 79000:2012 wymagania bezpieczeństwa siłowni zewnętrznych 4. Na urządzeniu siłowni zewnętrznej muszą być umieszczone w sposób trwały - i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje: a) instrukcje obsługi i sposób wykonywania ćwiczeń wraz z odpowiednimi piktogramami, b) główne funkcje urządzenia, c) maksymalna dopuszczalna masa ciała użytkownika, d) nazwę i adres producenta lub dystrybutora, 5. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne. 6. Połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie musi być wykonane śrubowe jako sztywne (4szt. śrub minimum M24).. 7. Fundament betonowy o wymiarach minimalnych 600x600x500mm. 8. Każde urządzenie siłowni zewnętrznej powinno być wykonane w kolorze. 9. Urządzenia muszą być odporne na warunki atmosferyczne. 10. Podane w SIWZ jak i w załącznikach do niej nazwy urządzeń i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (nazwa, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te muszą być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi przepisami prawa. 11. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu montażu; dokonania corocznej kontroli stanu urządzeń na czas gwarancji; 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia i wyposażenie siłowni na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i wyposażenia siłowni; 3) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie (faksem lub mailem) Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu; 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić montaż urządzeń w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu montażu; 5) w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów lub/i infrastruktury; 6) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę; 7) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu montażu, tj. odpowiednio zabezpieczyć teren montażu; 8) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu montażu; 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych; 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierownika do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika montażu; 11) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia; 12. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materiałów i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu wymogu należytej staranności. 14. Wykonanie nawierzchni trawiastej przed zamontowaniem elementów siłowni zewnętrznej w poszczególnych miejscowościach tj. Radziejewo, Mały Bukowiec i Pałubinek ( zdjęcie warstwy humusu gr. 30cm.; ułożenie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20cm. , uwałowanie ziemi oraz zasianie trawy). Należy w miejscowości Mały Bukowiec przewidzieć również niwelacje terenu. Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45112720-8

**Dodatkowe kody CPV:** 45112723-9, 37410000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 28/06/2018 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia** **Wartość bez VAT** 147057.36 **Waluta** pln **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH** Liczba otrzymanych ofert:  3 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0 **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA** Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nieNazwa wykonawcy: ERFIT Karolina Lademann Email wykonawcy: Adres pocztowy: Ul. Kartuska 47/11 Kod pocztowy: 80-141 Miejscowość: Gdańsk Kraj/woj.: pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM** **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 137000.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 137000.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 329640.00 Waluta: pln **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa** Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:**  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

|  |
| --- |
| Copyright © 2010 [Urząd Zamówie](http://www.uzp.gov.pl) |